Practica con DSL



**YANET ISLAS YAÑEZ**

**ITI 91**

Mediante el uso de packet tracer, configura una topología con tecnología DSL, que incluya los siguientes dispositivos:

* 1 Router 1941 (configurado como ISP con dos interfaces gigaethernet).
* 1 Servidor web con una página diseñada por ustedes (IP 201.134.200.254).
* 1 Nube que conecte el ISP con el Suscriptor
* 1 Punto de acceso inalámbrico que reciba la señal DLS para usuarios móviles.
* 1 móvil
* 1 laptop
* 1 computadora de escritorio

Asigna el direccionamiento hacia el suscriptor con la ip pública de red 200.200.200.0/24 Entrega como evidencia la captura de pantalla de la prueba de conectividad con el servidor web desde los dispositivos móviles y la topología diseñada. Recuerda que el simulador permite documentar todo lo necesario y darle una vista profesional





